Inspectierapport

Objectgegevens

Studentenflat

Studeerlaan 112

Thijn van de Grift

0613483818

[tvdgrift@hotmail.com](mailto:tvdgrift@hotmail.com)

Nieuwe installatie

# Visuele inspectie Elektrotechnische installatie & Voorzieningen (conform bouwbesluit)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vraag** | **Antwoord** |
| Groepenverklaring aanwezig en correct ingevuld? |  |
| Bedieningsvoorschriften aardlekschakelaar(s) aanwezig? |  |
| Installatiedelen zijn geheel omsloten en het omhulsel is  onbeschadigd? |  |
| Alle draden zijn volledig geïsoleerd en opgenomen in een  omhulsel? |  |
| Verlichting en wandcontactdozen in badkamer zitten conform de zone-indeling? |  |
| Vreemd geleidende delen in badkamer zijn verbonden met de beschermingsleiding? |  |
| Het aantal aardlekschakelaars is in orde? |  |
| De zichtbare beschermings-/vereffeningsleidingen zijn in  goede staat? |  |
| Wandcontactdozen zijn voorzien van randaarde? |  |
| Beveiligingen tegen overstroom zijn juist gekozen en in goede staat? |  |
| In de meterkast bevindt zich geen brandbaar materiaal? |  |
| Aansluitleidingen zijn onbeschadigd en hebben de juiste contactstop? |  |

# Meting en Beproeving elektrotexchnische voorzieningen (conform bouwbesluit)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vraag** | **Antwoord** |
| Isolatieweerstand N - PE voldoet? |  |
| Waarde |  |
| Aanspreekstroom aardschakelaar(s) voldoen? |  |
| Waarde (mA) |  |
| Aanspreektijd aardlekschakelaar(s) voldoen? |  |
| Waarde(ms) |  |
| Isolatieweerstand tussen L- PE voldoet? |  |
| Circuitweerstand L - PE voldoet? |  |

Gebruikte documentatie

De gebruikte documentatie bij de installatie is de NEN1010 en de NEN3140.

Inspectiefrequentie

Eenmalige inspectie voor het in gebruik nemen van de installatie.

Opdrachtgever

Henk en Harry elektro.

Spanningslaan 128 Utrecht

Inspectie-instelling

Check check dubbelcheck inc.

Akkoordlaan 777 Amersfoort

Ondertekening:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_